So installiere ich camd3 in einem original oder CVS-Image auf einer DM7000, DMM500, DM56XX(Triax):


1. Image flaschen (vollständig mit Flasherase)

2. Mit einem FTP-Client zur Box verbinden (Name: root   Passwort: dreambox)

3. Inhalt var-Verzeichnisses aus dem camd3-Archiv(bin,etc,keys) in Vetzeichnis /var auf der Box kopieren

4. Rechte für die Dateien camd3, pcamd, init, uinit, profile auf der Box auf 755(bedeutet ausführbar) setzen 

5. Box neu starten (die beide SC-schächte sind dabei aktiv und können benutzt werden)

6. Wenn ihr Änderungen an Dateien in /var/keys Verzeichniss auf der Box gemacht haben (ausser camd3.keys) ,
   muss camd3 neu gestartet werden( entweder die ganze Box neu starten oder mit telnet einloggen und folgendes
   eingeben:

	pcamd -kill
	camd3
	
7. Wollt ihr camd3.keys ändern, dann camd3 mit 'pcamd -kill' runterfahren, Aänderungen vornehmen, camd3 starten
	Es besteht Möglichkeit die Keys aktualisieren, ohne camd3 zu stoppen: 'pcamd -loadkeys'

