ALT-DVB Beta 105

* Editor pentru lista de sateliti + parametrii LNB configurabili
  (+import setari existente in SatList.def )

* Functii DiseqC disponibile pentru SkyStar2:
  Switch: Committed 
  Switch: Uncommitted
  Positioner


* Functii DiseqC disponibile pentru SkyStar2:
- Cu driverul original
  Switch: Simple   (ToneBurst A/B)
  Switch: Committed 
- Cu driverul patch-uit (de MiBi)
  Switch: Committed
  Switch: Uncommitted
  Positioner

* Posibilitatea de include PAT la inregistrare
  (PCR inclus automat daca e diferit de Video PID)

* Actualizare EMM la rescanare canal

* Adaugare & stergere manuala canal

* Filtre Now/Next pentru evenimentele din EPG

* Remote control (numai cateva functii deocamdata); Suportul pentru 
  WinLirc e inclus in aplicatie, pentru Girder sau alte aplicatii de RC folositi
  SendMessage() cu parametrii:
   Message = WM_USER+ 17531 = 18555
   wParam  =
    1 = CH+
    2 = CH-
    3 = VOL+
    4 = VOL-
    5 = MUTE
    6 = FULL SCREEN
    7 = EXIT APP

  Din pacate nu am avut timp sa-i fac si un OSD micutz :-(
 
  
* Blocare canale pentru copii (ChildLock)
  Parola implicita: 179355

* SkyStar1: Transmitere teletext prin iesirea Video-OUT a placii
  (se vizualizeaza direct pe TV !!) 

Testat pe:
 Windows XP SP1 + DirectX 9b
 SkyStar1 Rev 1.5  + Driver & Firmware 2.16
 SkyStar2 Rev 2.6b + Driver 4.2.8 (original + patched) , 4.2.10 (o+p) , 4.2.11 beta
 Positioner STRONG SRT V50
 Diseq Switch 4x1 (commited)
 