Interfata modulara catre hardware (acum pentru SkyStar1 & SkyStar2)
Lansare rapida a aplicatiei
Scanare paralela a unui transponder 
Control DiseqC nativ (pentru SkyStar2 trebuie driverul modificat de MiBi)
EPG integrat in aplicatie
Accepta plugin-uri compatibile Multidec
Informatii complete despre canal (stream-urile elementare si access conditional)
Filtrare lista de canale dupa anumite criterii
Control de volum separat pentru fiecare canal
Schimbare rapida a canalului

SkyStar1:
Intitializare rapida a placii (aprox 2.5 secunde)
DVB_COMMAND cu orice versiune de ttdvbacc.dll si cu firmware 2.10 si 2.16

SkyStar2:
PIP inclusiv pentru canale codate
Inregistrare simultana pana la 4 canale (optional cu stream-urile aditionale ale acestora)
 - canelele trebuie sa fie de acelasi transponder
 - numai canalul curent se inregistreaza decrtiptat)


