ALT-DVB Beta 106

- Se pot incarca in lista principala canalele de pe 
  mai multi sateliti

- Posibilitate de grupare a canalelor (2 nivele)
  
- Am rescris partea de DiseqC:

 * Se pot folosi max. 3 switch-uri cascadate , fiecare 
   dintre ele cu contor de repetare si intarziere dupa
   packetul de comanda.

 * Acepta comenzi DiseqC directe ("raw data")

 * Support pentru pozitionere USALS (HH)

 * Comenzi CMD 0 .. CMD F pentru switch-urile "uncommitted"

SkyStar2:
 - Mod de lucru nou cu demultiplexorul: sper ca am eliminat
   "inghetarea" imaginii :)

 - Compatibil cu driverul patch-uit de Saar (din MT)
   (se pot transmite max. 4 octeti: nu poate fi folosit cu USALS)

 - Pentru avansati: Se poate modifica lungimea pentru 1/3 din bit-ul
   Diseqc pentru ambele drivere "enhanced" (MiBi & Saar). Implicit
   este 500 uS , conform standardului! 
  