#
# dvbapi configuration
#
# format:
#
#  priority:
#   P: CAID[:][provider ID][:][service ID][:][ECM PID] [continue]
#
#  ignore:
#   I: CAID[:][provider ID][:][service ID][:][ECM PID]
#
#  wait:
#   D: CAID[:][provider ID][:][service ID][:][ECM PID] delay
#
#  map:
#   M: CAID[:][provider ID][:][service ID][:][ECM PID] target CAID[:][target provider ID]
#
#  length:
#   L: CAID[:][provider ID][:][service ID][:][ECM PID] length
#

P: 0100:123456       # prioritise CAID 0100 with provider 123456

P: :1234             # prioritise ECM with provider ID 1234 on
                     # on any CAID and service

P: 0200              # prioritise CAID 0200

P: 0300::9ABC        # prioritise CAID 0300 on service 9ABC only

M: 0400 0500:123456  # map CAID 0400 to provider ID 123456 with
                     # CAID 0500

D: 0600 200          # wait 200 ms before writing CW for CAID 0600

I: :654321           # ignore provider ID 654321 for every CAID and
                     # service

I: 0                 # ignore every CAID that was not handled before

L: 0700 8e           # ECM length for CAID 0700 to 8e (hexadecimal)