NOT : Lütfen yazılım yüklemeden önce bu yazılım yükleme talimatını DİKKAT lice okuyunuz 
ve aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız. 


				RS 232 ile  YÜKLEME TALİMATI



Bilgisayarınız ile receiver'i RS232 kablosu vasıtası ile bağlantıyı sağlayınız. Receiver kapalı durumda iken,yükleme programını çalıştırınız ve Bu program üzerindeki Bağlantı Port Ayarını ayarlayınız yükleme programınındaki Dosya tuşuna basarak yüklemek istediğiniz dosyayı seçiniz,dosya adı bölümünde seçmiş olduğunuz dosyanın adını göreceksiniz.Ardından yükleme tuşuna basınız ve yükle tuşuna bastıktan sonra receiver'i çalıştırınız.Yükleme işlemi bittiği zaman yükleme yapılan cihazın ön display inde End yazısı görülene kadar beklenir aksi halde yükleme işlemi başarısız olur ve cihazınıza zarar verebilirsiniz.Cihazın ön displey'inde;  End yazısı görüldüğünde yazılım yüklemesi başarıyla tamamlanmıştır.

				USB ile  YÜKLEME TALİMATI

Uydu alıcınız açık konumda iken usb aygıtınızı uydu alıcınızın panel kapağı içerisinde bulunan usb girişine takınız.Karşınıza çıkan menüden Yüklemek istediğiniz yazılım - kanal listesi veya sistem dosyanızı kumandanız üzerinde bulunan sağ sol tuşları yardımı ile seçiniz. Kumandanızın üzerinde bulunan kırmızı tuşa basarak yükleme işlemini başlatabilirsiniz.Yükleme işlemi sonunda uydu alıcınız kendini kapanıp açacaktır.







 